附件3

巡检工作周期

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作内容 | 频次 | 备注 |
| 检查污水管网窨井盖是否丢失、破损；是否有外溢、淤积等现象；标识是否清晰完整；井盖是否丢失、破损； | 每周一次 | 若发生丢失等情况，及时上报 |
| 检查配套污水管网排水是否畅通；是否有垃圾堵塞现象；是否有外溢、淤积等现象； | 每周一次 | 根据实际情况进行清疏 |
| 配套污水管网提升泵站 | 每周一次 |  |
| 检查倒虹管 | 每月一次 | 汛期增加 |
| 压力管道检查 | 每月一次 | 汛期增加 |
| 检查管网水位 | 每月一次 | 汛期增加 |
| 内窥检查 | 每季度一次 |  |
| 管道集中清疏 | 每季度一次 | 45天内完成，汛期前后各进行全面集中清疏一次。 |